**راهنما و دستور العمل اتصال کامیپوتر به ras و ذخیره سازی فیلم**

1. **دوربین روشن شود(چراغ دوربین قرمز می باشد)**
2. **Ras روشن شود**
3. **در صورت اتصال دوربین به ras چراع دوربین آبی خواهد شد.**
4. **سیستم موردنظر با کابل lan به ras متصل شود**
5. **به سیستم موردنظر بصورت دستی IP بصورت 10.42.0.2 داده شود**
6. **برای اطمینان از اتصال بین سیستم و دوربین لطفا دستور ping 10.42.0.3 اجرا گردد**
7. **سپس از فولدر زیپ شده فایل exe را اجرا کنید**
8. **بعد از حدودا 20ثانیه شروع به ذخیره سازی فیلم در فولدر Video خواهد شد**
9. **فیلم ها بصورت 1 دقیقه ، ادقیقه با پسوند mp4 ذخیره می شوند**